

**技术信息文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | H910 Plus  折叠式防尘防伪口罩 |  |
| **主要功能** | 过滤颗粒物 |
| **1.产品描述：** | | |
| H910 Plus 折叠防尘口罩是第一款使用了专业滤材防伪技术颗粒物防护口罩。其具有高防护等级，更大的腔体空间，良好的透气性、舒适性和适用性，为使用者提供一个既安全又舒适的颗粒物防护解决方案。 | | |
| **2. 适用范围：** | | |
| 广泛应用于建筑，矿山，纺织，制造，木加工，制药，电子，汽车制造等行业的颗粒物防护，同时  可以作为雾霾天的PM2.5 的防护。   1. 适用于成人 2. 不可水洗 3. 本产品需储存于通风良好、避光、干燥的环境中，并远离火源与污染   4. 储存条件-20 ℃至 38℃之间，储存温度＜80%   1. 标准存储寿命为 3 年   生产日期：详见口罩包装 | | |
| **4. 防护性能（特点）：** | | |
| 1. 防护非油性颗粒物，过滤效率超过95%； 2. 霍尼韦尔专业防伪滤材，假货无所遁形； 3. 隐藏式鼻夹，无金属暴露，耐弯折，易塑形，更密合，更安全 4. 鼻垫采用密封材料，具有高密合性，柔软舒适的特性，能降低鼻梁压迫感，佩戴更舒适； 5. 弹性编织带，松紧适宜，经久耐用，减轻头部压力，长时间佩戴更轻松； 6. 口罩内部空间大，气流循环更有效，不易接触嘴唇； 7. 头带式、耳带式。 | | |



|  |
| --- |
| **5. 使用说明：** |
| 1. 不按照说明使用口罩以及/或者在污染环境中佩戴不当，会严重影响口罩的佩戴效果并可能导致疾病、受伤甚至死亡 2. 使用前，佩戴者必须首先经过口罩正确用法的培训，并遵循相关的安全及健康标准 3. 建议佩戴者在使用前需进行密合性测试，可以参考国内相关法规或标准，或参考美国标准   OHSA 29 CFR 1910.134 中的要求   1. 如果出现以下情况，请丢弃或更换口罩    * 口罩聚集过多的堵塞物使得呼吸困难    * 口罩有损坏    * 脏污或从卫生角度出发不宜继续使用 2. 如果出现头昏、刺激等不适症状，请离开污染区域。   6.在出现以下情况时，请勿使用口罩进入或停留在污染区：   * + 环境中氧气体积浓度低于 19.5%   + 环境中含有油性颗粒物   + 气体或蒸气   + 污染物浓度未知或达到IDLH 水平   + 污染物浓度或含量超过政府规定的最大浓度值或者允许暴露浓度值的 10 倍   + 喷砂、喷雾操作及石棉工作   7.请勿改造或滥用口罩  8.如果胡须或面部毛发影响面部与口罩边缘的直接接触或出现其他影响面部密封性的情况，请勿 |
| **6.警告：** |
| 1. 如果未达到满意的贴合性，不能进入有污染的环境。请咨询相关人员 2. 口罩可以过滤某些污染物，但不能消除患病或感染的风险。错误地使用口罩可能导致疾病甚至死亡。与皮肤直接接触的材料可能会引起某些敏感个体的过敏反应 |



|  |  |
| --- | --- |
| **9. 使用说明：** | |
| 佩戴**头带式**口罩时请遵循以下步骤： | |
| 1. 捧起口罩有鼻夹的一面，使鼻夹向上，头带自然下垂 2. 戴上口罩，将下巴置于口罩内，使其紧贴面部；将下端的头带拉向后脑，置于后脑耳部下方的位置 3. 再将上端的头带拉向后脑，套于后脑耳部上方的位置 4. 将双手的食指及中指按压调节鼻夹，直至紧贴鼻梁 5. 进行气密性检验 |  |
| 佩戴**耳带式**口罩时请遵循以下步骤： | |
| 1. 鼻夹向外，双手分别拉住一边耳带，确保鼻夹向上 2. 戴上口罩，下巴置于口罩内，双手将耳带扣于耳后 3. 调节至舒适位置，使口罩贴合脸部 4. 将双手的食指及中指按压调节鼻夹，直至紧贴鼻梁 5. 进行气密性检验 |  |
| **气密性检验（如图 5 所示，检验佩戴的口罩与脸部密合性）：** | |
| 1. 将双手手指并拢，外扣于口罩上，请勿移动口罩的位置 2. 用力吸气，然后屏住呼吸几秒钟。感觉到口罩有明显的向内塌陷 3. 用力呼气，然后屏住呼吸几秒钟。感觉到口罩有明显的向外膨胀 4. 如果检测到漏气，请重新按 1-3 步骤重新检查直至同时满足 2、3 要求 5. 只有完全通过 1-3 步骤检验的口罩，才能符合防护级别口罩的气密性要求 | |